|  |  |
| --- | --- |
| №  п/п | Категория лома |
| 1 | Лом алюминия (электротехнический) засор 5% |
| 2 | Лом алюминия (провод с металлической жилой) засор 38% |
| 3 | Аккумуляторные батареи в сборе (кислотные, щелочные) |
| 4 | Лом алюминия (электротехнический) в ПВХ оболочке  засор 50% |
| 5 | Лом алюминия (кабель и обрезки кабеля бронированные)  засор 80% |
| 6 | Лом меди (электротехнический) засор 3% |
| 7 | Лом бронзы засор 4% |
| 8 | Лом черных металлов 3А-габарит (0,8\*0,5\*0,5) |
| 9 | Лом черных металлов 5А-негабарит, свыше 1,0\*0,5\*0,5 |
| 10 | Лом черных металлов 12А-жесть |
| 11 | Стружка стальная, чугунная |
| 12 | Лом стали нержавеющей (содержание никеля не менее 8%) |
| 13 | Лом латуни засор 4% |
| 14 | Алюминий дюраль, моторный, засор 6% |
| 15 | Алюминиевая стружка 25% |
| 16 | Лом свинца |
| 17 | Лом алюминия с силовых трансформаторов  (электротехнический) засор 25% |

Техническое задание